Załącznik do zarządzenia Nr 89/2022

 Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 21 marca 2022 r.

**PLAN DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W ELBLĄGU NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI na lata 2022-2028**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiekty****Urzędu Miejskiego w Elblągu** | **Zalecenia wynikające z wymagań art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami** | **Niezbędne działania** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | **Termin** |
| **Architektoniczne** | **Informacyjno-komunikacyjne** | **Cyfrowe** |
| **Budynek Główny Urzędu Miejskiego w Elblągu****ul. Łączności 1**  | Dostosowanie wejścia głównego. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku.Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku. Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami.Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji. | Zakup i montaż pętli indukcyjnych stanowiskowych oraz stacjonarnych.Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR). | Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP.Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową. | **Wejście do budynku:**1. likwidacja progu w drzwiach wejściowych do budynku poprzez montaż klinu najazdowego lub najazdu krawężnikowego, lub wybetonowanego progu lub szyny podjazdowej na próg - 2. wymiana drzwi wejściowych do budynku lub montaż drzwi automatycznych lub regulacja samozamykacza wymagającego użycia mniejszego zakresu siły;3.zamieszczenie informacji przy wejściu głównym o możliwości wezwania osoby asystującej;5. umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym.**Budynek (wejście główne)**1. montaż platformy schodowej lub schodołazu -dokumentacja, montaż i odbiór robót;2. zakup i montaż spoczników na schodach oraz regularna wymiana pasów ostrzegawczych na krawędziach schodów;3. wymiana drzwi wejście główne (drzwi drugie), montaż lub regulacja samozamykacza wymagającego użycia mniejszego zakresu siły;4. wymiana drzwi – wejście na salę obsługi klienta (drzwi trzecie) montaż lub regulacja samozamykacza wymagającego użycia mniejszego zakresu siły;5. montaż/regulacja samozamykacza do drzwi znajdujących się na wszystkich piętrach w budynku wymagającego użycia mniejszego zakresu siły;**Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:**1.przystosowanie toalet dla ON na piętrach 1,2,3,4 (obecnie toaleta dla ON tylko na parterze) oraz w łączniku DSO oraz DOŚ, DGM, DKIM oraz toalety w DUA – dokumentacja, realizacja i odbiór robót**Montaż poręczy** – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających lewo i prawostronne użytkowanie – środkowa klatka, schody do DUA, schody w łączniku do DGM,DKiM**Rozkład pomieszczeń:**1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących – wejście główne oraz przy wejściu bocznym przy windzie od ul. Kosynierów Gdyńskich 2. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a 3. czytelne oznaczenie kondygnacji obiektu;**Pętle indukcyjne:**Zakup i montaż pętli indukcyjnych stanowiskowych – BOI oraz DSO oraz stacjonarnej - sala posiedzeń Rady Miejskiej**Piktogramy:**- zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów **Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami**:1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej2. zakup wózka ewakuacyjnego  | DZiSS/Koordynator ds. dostępnościDOUDINDI | 2022-2028 |
| **Budynek ul. Łączności 1** **Urząd Stanu Cywilnego/Departament Strategii i Rozwoju /Departament Gospodarki Miasta**  | Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku.Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami.Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji. | Zakup i montaż pętli indukcyjnych stanowiskowych.Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR).Usługa online - tłumacz języka migowego | Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP.Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową. | **Wejście do budynku:**Umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym.**Budynek:** 1. zakup schodołazu; 2. zakup i montaż spoczników na schodach oraz zakup i montaż pasów ostrzegawczych na co najmniej pierwszym i ostatnim stopniu biegu w całym budynku;**Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:**1. przystosowanie toalet dla ON na parterze - 80 cm szerokość ościeżnic drzwiowych, poszerzenie otworu drzwiowego, likwidacja ścianek działowych;2. przystosowanie toalety dla ON na piętrze, gdzie obecnie mieści się DGM oraz DSiR - montaż uchwytów.**Montaż poręczy** – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających lewo i prawostronne użytkowanie **Rozkład pomieszczeń:**1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących;2. zakup i montaż tablicy informacyjnej opisującej rozkład pomieszczeń z kontrastem dla osób niedowidzących;3. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a 4. czytelne oznaczenie kondygnacji obiektu;**Pętle indukcyjne:**Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej.**Tłumacz on-line**:Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu.**Piktogramy:**- zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów **Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami**:1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej2. zakup wózka ewakuacyjnego | DZiSS/Koordynator ds. dostępnościDOUDINDI | 2022-2028 |
| **Budynek PKS Plac Dworcowy 4 -****Departament Spraw Obywatelskich – Referat Obsługi Kierowców** | Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji. | Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowejNagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR).Usługa online - tłumacz języka migowego | Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP.Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową. | **Wejście do budynku:**Umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym.**Pętle indukcyjne:**Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej.**Tłumacz on-line**:Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu.**Piktogramy:**- zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów **Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami**:1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej2. zakup wózka ewakuacyjnego. | DZiSS/Koordynator ds. dostępnościDOUDINDI | 2022-2028 |
| **Budynek** **ul. Kosynierów Gdyńskich 42 Departament Zdrowia i Spraw Społecznych/Miejski Rzecznik Konsumentów**  | Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowyZapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji. | Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowejNagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR).Usługa online - tłumacz języka migowego | Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP.Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową | **Wejście do budynku:**Umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym.**Rozkład pomieszczeń:**1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących;2. zakup i montaż tablicy informacyjnej opisującej rozkład pomieszczeń z kontrastem dla osób niedowidzących;3. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a **Pętle indukcyjne:**Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej.**Tłumacz on-line**:Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu.**Piktogramy:**- zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów **Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami**:- zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej | DZiSS/Koordynator ds. dostępnościDOUDINDI | 2022-2028 |
| **Budynek Jaśminowa 11-Departament Świadczeń Rodzinnych**  | Dostosowanie wejścia głównego oraz bocznego przystosowanego dla ONDostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji. | Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowejNagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR).Usługa online - tłumacz języka migowego | Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP.Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową | **Wejście główne do budynku:**1.Remont schodów do budynku;2. Umieszczenie informacji o wejściu dla ON, które znajduje się w tylnej części budynku;3. Umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym.**Wejście boczne do budynku:**1.zakup i montaż tablicy informacyjnej o Departamencie; 2. zakup i montaż oznakowania o wejściu dla ON;**Budynek:** -zakup i montaż spoczników na schodach oraz zakup i montaż pasów ostrzegawczych na co najmniej pierwszym i ostatnim stopniu biegu w całym budynku;**Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:**Przystosowanie toalety dla ON– dokumentacja, realizacja i odbiór robót**Montaż poręczy** – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających lewo i prawostronne użytkowanie **Pętle indukcyjne:**Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej.**Tłumacz on-line**:Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu.**Piktogramy:**- zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów **Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami**:- zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej | DZiSS/Koordynator ds. dostępnościDOUDINDI | 2022-2028 |
| **Budynek Stary Rynek 25 – Ratusz Staromiejski/Kamieniczki - Departament Promocji, Kultury i Turystyki** | Dostosowanie wejścia głównego Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościamiZapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowyZapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji. | Zakup i montaż pętli indukcyjnych stanowiskowych oraz stacjonarnych.Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR).Usługa online - tłumacz języka migowego | Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP.Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową | **Wejście do budynku:**1. kostka brukowa do windy – zakup i wymiana na płyty granitowe;2. umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym;**Budynek:** -zakup i montaż spoczników na schodach oraz zakup i montaż pasów ostrzegawczych na co najmniej pierwszym i ostatnim stopniu biegu w całym budynku;**Montaż poręczy** – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających lewo i prawostronne użytkowanie **Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:**Przystosowanie toalet dla ON– 1. brak toalet dla ON na poziomie 0 oraz 4 - dokumentacja, realizacja i odbiór robót;2. toaleta na poziomie 2 dostosować: przełożenie grzejnika wyżej ze względu na zbyt małe światło wejścia do toalety obecnie 85 cm, powinno być 90 cm, montaż uchwytów, oznakowanie toalety dla ON; 3. toaleta na poziomie 3 dostosować: montaż uchwytów, oznakowanie toalety dla ON .**Rozkład pomieszczeń:**1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących 2. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a 3. czytelne oznaczenie kondygnacji obiektu;**Pętle indukcyjne:**Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej oraz 3 stacjonarnych - sala konferencyjna, sala ślubów, kamieniczki.**Tłumacz on-line**:Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu.**Piktogramy:**- zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów **Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami**:1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej2. zakup wózka ewakuacyjnego | DZiSS/Koordynator ds. dostępnościDOUDINDI | 2022-2028 |
| **Budynek ul. Orzeszkowej 2 - Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**  | Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku.Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowyZapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji. | Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowejNagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR).Usługa online - tłumacz języka migowego | Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP.Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową | **Wejście do budynku:**- umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym;**Budynek:** -zakup i montaż spoczników na schodach oraz zakup i montaż pasów ostrzegawczych na co najmniej pierwszym i ostatnim stopniu biegu w całym budynku;**Montaż poręczy** – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających lewo i prawostronne użytkowanie **Ciągi komunikacyjne:**- Oklejenie drzwi w budynku taśmami w celu lepszej widoczności drzwi – obecnie całkowicie przeszklone**Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:**Przystosowanie toalety dla ON na parterze oraz na piętrze 2 – obecnie brak toalety na tych kondygnacjach - dokumentacja, realizacja i odbiór robót;**Rozkład pomieszczeń:**1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących 2. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych zwykłych oraz z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a 3. czytelne oznaczenie kondygnacji obiektu;4. zakup i montaż tablicy informacyjnej opisującej rozkład pomieszczeń z kontrastem dla osób niedowidzących**Pętle indukcyjne:**Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej **Tłumacz on-line**:Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu.**Piktogramy:**- zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów **Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami**:1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej2. zakup wózka ewakuacyjnego | DZiSS/Koordynator ds. dostępnościDOUDINDI | 2022-2028 |
| **Budynek Departament Zarząd Dróg ul. Czerwonego Krzyża 2** | Dostosowanie wejścia głównego. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku.Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami.Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji. | Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowejNagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR).Usługa online - tłumacz języka migowego | Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP.Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową | **Wejście do budynku:**1.likwidacja progu w drzwiach wejściowych do budynku: montaż klinu najazdowego lub wybetonowany próg lub szyna najazdowa na próg – dokumentacja, montaż i odbiór robót;2. montaż dzwonka dla osób niepełnosprawnych;3. umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym;**Budynek:**1.Schody strome, nieumożliwiające obsługę osób niepełnosprawnych ruchowo, brak możliwości przygotowania punktu obsługi niepełnosprawnego klienta na parterze. Klienci obsługiwani na wysokim parterze oraz piętrze 1**Rozwiązanie:** montaż platformy schodowej lub schodołazu -dokumentacja, montaż i odbiór robótlubmontaż windy zewnętrznej przy budynku (w miejscu balkonu)2.zakup i montaż spoczników na schodach oraz zakup i montaż pasów ostrzegawczych na co najmniej pierwszym i ostatnim stopniu biegu w całym budynku;3. w pokojach na parterze demontaż wykładziny, montaż podłogi antypoślizgowej;4. likwidacja progów przy wejściach do pokojów;5. wymiana drzwi na szersze (większość drzwi węższa 80 cm) co najmniej 90 cm;**Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:**Przystosowanie toalety dla ON– dokumentacja, realizacja i odbiór robót**Montaż poręczy** – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających lewo i prawostronne użytkowanie **Rozkład pomieszczeń:**1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących 2. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a 3. czytelne oznaczenie kondygnacji obiektu;4. zakup i montaż tablicy informacyjnej opisującej rozkład pomieszczeń z kontrastem dla osób niedowidzących.**Pętle indukcyjne:**Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej **Tłumacz on-line**:Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu.**Piktogramy:**- zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów **Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami**:1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej2. zakup wózka ewakuacyjnego | DZiSS/Koordynator ds. dostępnościDOUDINDI | 2022-2028 |