Załącznik do zarządzenia Nr 89/2022

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 21 marca 2022 r.

**PLAN DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W ELBLĄGU NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI na lata 2022-2028**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiekty**  **Urzędu Miejskiego w Elblągu** | **Zalecenia wynikające z wymagań art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami** | | | **Niezbędne działania** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | **Termin** |
| **Architektoniczne** | **Informacyjno-komunikacyjne** | **Cyfrowe** |
| **Budynek Główny Urzędu Miejskiego w Elblągu**  **ul. Łączności 1** | Dostosowanie wejścia głównego.  Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku.  Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku.  Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami.  Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.  Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.  Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji. | Zakup i montaż pętli indukcyjnych stanowiskowych oraz stacjonarnych.  Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR). | Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP.  Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.  Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową. | **Wejście do budynku:**  1. likwidacja progu w drzwiach wejściowych do budynku poprzez montaż klinu najazdowego lub najazdu krawężnikowego, lub wybetonowanego progu lub szyny podjazdowej na próg -  2. wymiana drzwi wejściowych do budynku lub montaż drzwi automatycznych lub regulacja samozamykacza wymagającego użycia mniejszego zakresu siły;  3.zamieszczenie informacji przy wejściu głównym o możliwości wezwania osoby asystującej;  5. umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym.  **Budynek (wejście główne)**  1. montaż platformy schodowej lub schodołazu -dokumentacja, montaż i odbiór robót;  2. zakup i montaż spoczników na schodach oraz regularna wymiana pasów ostrzegawczych na krawędziach schodów;  3. wymiana drzwi wejście główne (drzwi drugie), montaż lub regulacja samozamykacza wymagającego użycia mniejszego zakresu siły;  4. wymiana drzwi – wejście na salę obsługi klienta (drzwi trzecie) montaż lub regulacja samozamykacza wymagającego użycia mniejszego zakresu siły;  5. montaż/regulacja samozamykacza do drzwi znajdujących się na wszystkich piętrach w budynku wymagającego użycia mniejszego zakresu siły;  **Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:**  1.przystosowanie toalet dla ON na piętrach 1,2,3,4 (obecnie toaleta dla ON tylko na parterze) oraz w łączniku DSO oraz DOŚ, DGM, DKIM oraz toalety w DUA – dokumentacja, realizacja i odbiór robót  **Montaż poręczy** – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających lewo i prawostronne użytkowanie – środkowa klatka, schody do DUA, schody w łączniku do DGM,DKiM  **Rozkład pomieszczeń:**  1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących – wejście główne oraz przy wejściu bocznym przy windzie od ul. Kosynierów Gdyńskich  2. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a  3. czytelne oznaczenie kondygnacji obiektu;  **Pętle indukcyjne:**  Zakup i montaż pętli indukcyjnych stanowiskowych – BOI oraz DSO oraz stacjonarnej - sala posiedzeń Rady Miejskiej  **Piktogramy:**  - zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów  **Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami**:  1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej  2. zakup wózka ewakuacyjnego | DZiSS/Koordynator ds. dostępności  DOU  DIN  DI | 2022-2028 |
| **Budynek ul. Łączności 1**  **Urząd Stanu Cywilnego/Departament Strategii i Rozwoju /Departament Gospodarki Miasta** | Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku.  Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami.  Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.  Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.  Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji. | Zakup i montaż pętli indukcyjnych stanowiskowych.  Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR).  Usługa online - tłumacz języka migowego | Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP.  Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.  Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową. | **Wejście do budynku:**  Umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym.  **Budynek:**  1. zakup schodołazu;  2. zakup i montaż spoczników na schodach oraz zakup i montaż pasów ostrzegawczych na co najmniej pierwszym i ostatnim stopniu biegu w całym budynku;  **Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:**  1. przystosowanie toalet dla ON na parterze - 80 cm szerokość ościeżnic drzwiowych, poszerzenie otworu drzwiowego, likwidacja ścianek działowych;  2. przystosowanie toalety dla ON na piętrze, gdzie obecnie mieści się DGM oraz DSiR - montaż uchwytów.  **Montaż poręczy** – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających lewo i prawostronne użytkowanie  **Rozkład pomieszczeń:**  1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących;  2. zakup i montaż tablicy informacyjnej opisującej rozkład pomieszczeń z kontrastem dla osób niedowidzących;  3. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a  4. czytelne oznaczenie kondygnacji obiektu;  **Pętle indukcyjne:**  Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej.  **Tłumacz on-line**:  Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu.  **Piktogramy:**  - zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów  **Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami**:  1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej  2. zakup wózka ewakuacyjnego | DZiSS/Koordynator ds. dostępności  DOU  DIN  DI | 2022-2028 |
| **Budynek PKS Plac Dworcowy 4 -**  **Departament Spraw Obywatelskich – Referat Obsługi Kierowców** | Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.  Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji. | Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej  Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR).  Usługa online - tłumacz języka migowego | Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP.  Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.  Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową. | **Wejście do budynku:**  Umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym.  **Pętle indukcyjne:**  Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej.  **Tłumacz on-line**:  Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu.  **Piktogramy:**  - zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów  **Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami**:  1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej  2. zakup wózka ewakuacyjnego. | DZiSS/Koordynator ds. dostępności  DOU  DIN  DI | 2022-2028 |
| **Budynek**  **ul. Kosynierów Gdyńskich 42 Departament Zdrowia i Spraw Społecznych/Miejski Rzecznik Konsumentów** | Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy  Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.  Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji. | Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej  Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR).  Usługa online - tłumacz języka migowego | Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP.  Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.  Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową | **Wejście do budynku:**  Umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym.  **Rozkład pomieszczeń:**  1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących;  2. zakup i montaż tablicy informacyjnej opisującej rozkład pomieszczeń z kontrastem dla osób niedowidzących;  3. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a  **Pętle indukcyjne:**  Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej.  **Tłumacz on-line**:  Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu.  **Piktogramy:**  - zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów  **Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami**:  - zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej | DZiSS/Koordynator ds. dostępności  DOU  DIN  DI | 2022-2028 |
| **Budynek Jaśminowa 11-Departament Świadczeń Rodzinnych** | Dostosowanie wejścia głównego  oraz bocznego przystosowanego dla ON  Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami  Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.  Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji. | Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej  Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR).  Usługa online - tłumacz języka migowego | Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP.  Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.  Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową | **Wejście główne do budynku:**  1.Remont schodów do budynku;  2. Umieszczenie informacji o wejściu dla ON, które znajduje się w tylnej części budynku;  3. Umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym.  **Wejście boczne do budynku:**  1.zakup i montaż tablicy informacyjnej o Departamencie;  2. zakup i montaż oznakowania o wejściu dla ON;  **Budynek:**  -zakup i montaż spoczników na schodach oraz zakup i montaż pasów ostrzegawczych na co najmniej pierwszym i ostatnim stopniu biegu w całym budynku;  **Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:**  Przystosowanie toalety dla ON– dokumentacja, realizacja i odbiór robót  **Montaż poręczy** – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających lewo i prawostronne użytkowanie  **Pętle indukcyjne:**  Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej.  **Tłumacz on-line**:  Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu.  **Piktogramy:**  - zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów  **Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami**:  - zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej | DZiSS/Koordynator ds. dostępności  DOU  DIN  DI | 2022-2028 |
| **Budynek Stary Rynek 25 – Ratusz Staromiejski/Kamieniczki - Departament Promocji, Kultury i Turystyki** | Dostosowanie wejścia głównego  Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami  Zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych  Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy  Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.  Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji. | Zakup i montaż pętli indukcyjnych stanowiskowych oraz stacjonarnych.  Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR).  Usługa online - tłumacz języka migowego | Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP.  Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.  Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową | **Wejście do budynku:**  1. kostka brukowa do windy – zakup i wymiana na płyty granitowe;  2. umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym;  **Budynek:**  -zakup i montaż spoczników na schodach oraz zakup i montaż pasów ostrzegawczych na co najmniej pierwszym i ostatnim stopniu biegu w całym budynku;  **Montaż poręczy** – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających lewo i prawostronne użytkowanie  **Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:**  Przystosowanie toalet dla ON– 1. brak toalet dla ON na poziomie 0 oraz 4 - dokumentacja, realizacja i odbiór robót;  2. toaleta na poziomie 2 dostosować: przełożenie grzejnika wyżej ze względu na zbyt małe światło wejścia do toalety obecnie 85 cm, powinno być 90 cm, montaż uchwytów, oznakowanie toalety dla ON;  3. toaleta na poziomie 3 dostosować: montaż uchwytów, oznakowanie toalety dla ON .  **Rozkład pomieszczeń:**  1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących  2. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a  3. czytelne oznaczenie kondygnacji obiektu;  **Pętle indukcyjne:**  Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej oraz 3 stacjonarnych - sala konferencyjna, sala ślubów, kamieniczki.  **Tłumacz on-line**:  Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu.  **Piktogramy:**  - zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów  **Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami**:  1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej  2. zakup wózka ewakuacyjnego | DZiSS/Koordynator ds. dostępności  DOU  DIN  DI | 2022-2028 |
| **Budynek ul. Orzeszkowej 2 - Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** | Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami  Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku.  Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy  Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.  Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji. | Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej  Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR).  Usługa online - tłumacz języka migowego | Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP.  Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.  Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową | **Wejście do budynku:**  - umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym;  **Budynek:**  -zakup i montaż spoczników na schodach oraz zakup i montaż pasów ostrzegawczych na co najmniej pierwszym i ostatnim stopniu biegu w całym budynku;  **Montaż poręczy** – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających lewo i prawostronne użytkowanie  **Ciągi komunikacyjne:**  - Oklejenie drzwi w budynku taśmami w celu lepszej widoczności drzwi – obecnie całkowicie przeszklone  **Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:**  Przystosowanie toalety dla ON na parterze oraz na piętrze 2 – obecnie brak toalety na tych kondygnacjach - dokumentacja, realizacja i odbiór robót;  **Rozkład pomieszczeń:**  1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących  2. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych zwykłych oraz z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a  3. czytelne oznaczenie kondygnacji obiektu;  4. zakup i montaż tablicy informacyjnej opisującej rozkład pomieszczeń z kontrastem dla osób niedowidzących  **Pętle indukcyjne:**  Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej  **Tłumacz on-line**:  Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu.  **Piktogramy:**  - zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów  **Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami**:  1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej  2. zakup wózka ewakuacyjnego | DZiSS/Koordynator ds. dostępności  DOU  DIN  DI | 2022-2028 |
| **Budynek Departament Zarząd Dróg ul. Czerwonego Krzyża 2** | Dostosowanie wejścia głównego.  Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku.  Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami.  Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.  Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.  Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji. | Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej  Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR).  Usługa online - tłumacz języka migowego | Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP.  Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.  Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową | **Wejście do budynku:**  1.likwidacja progu w drzwiach wejściowych do budynku: montaż klinu najazdowego lub wybetonowany próg lub szyna najazdowa na próg – dokumentacja, montaż i odbiór robót;  2. montaż dzwonka dla osób niepełnosprawnych;  3. umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym;  **Budynek:**  1.Schody strome, nieumożliwiające obsługę osób niepełnosprawnych ruchowo, brak możliwości przygotowania punktu obsługi niepełnosprawnego klienta na parterze. Klienci obsługiwani na wysokim parterze oraz piętrze 1  **Rozwiązanie:**  montaż platformy schodowej lub schodołazu -dokumentacja, montaż i odbiór robót  lub  montaż windy zewnętrznej przy budynku (w miejscu balkonu)  2.zakup i montaż spoczników na schodach oraz zakup i montaż pasów ostrzegawczych na co najmniej pierwszym i ostatnim stopniu biegu w całym budynku;  3. w pokojach na parterze demontaż wykładziny, montaż podłogi antypoślizgowej;  4. likwidacja progów przy wejściach do pokojów;  5. wymiana drzwi na szersze (większość drzwi węższa 80 cm) co najmniej 90 cm;  **Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:**  Przystosowanie toalety dla ON– dokumentacja, realizacja i odbiór robót  **Montaż poręczy** – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających lewo i prawostronne użytkowanie  **Rozkład pomieszczeń:**  1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących  2. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a  3. czytelne oznaczenie kondygnacji obiektu;  4. zakup i montaż tablicy informacyjnej opisującej rozkład pomieszczeń z kontrastem dla osób niedowidzących.  **Pętle indukcyjne:**  Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej  **Tłumacz on-line**:  Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu.  **Piktogramy:**  - zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów  **Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami**:  1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej  2. zakup wózka ewakuacyjnego | DZiSS/Koordynator ds. dostępności  DOU  DIN  DI | 2022-2028 |